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Beck+Heun auf der BAU 2027
WINDOWMENT® und AIRFOX® weitergedacht – vom statischen Nachweis bis zum neuartigen Wärmespeicher
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[image: ]  [image: ]  [image: ]  [image: ]AIRFOX® von Beck+Heun: Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung – vom platzsparend integrierten Lüftungsmodul für den Holzbau bis zum schalloptimierten Rollladenkasten.
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[bookmark: _Hlk240900203]Beck+Heun fokussiert die Leitthemen „Klimaschutz und Klimaanpassung“ sowie „Digitalisierung und Produktivität“ der kommenden BAU 2027 in München gleich mit zwei starken Produktgruppen: WINDOWMENT® und AIRFOX®. Auf 250 Quadratmetern in Halle A1, Stand 403 erlebt das Fachpublikum die Fenster-Modulzargen WINDOWMENT® jetzt auch mit der Möglichkeit eines statischen Nachweises sowie die wärmerückgewinnenden Lüftungssysteme AIRFOX®, bei denen ein neuartiger Wärmespeicher Weltpremiere feiert. Zudem halten neuartige, leistungsstarke Innenschalldämpfer den Außenlärm fern, und das bei gleicher Lüftungsleistung. Nicht zuletzt bieten AIRFOX® HB sowie ein neuer Rohrlüfter AIRFOX® R 160 mit integriertem Wärmespeicher weitere Lösungen für den Sanierungsbereich. Getreu dem Beck+Heun-Motto „Einfach. Schneller. Feierabend.“ versorgen kompakte Informationen und Kurzinterviews mit Partnern zu erfolgreichen Projekten des seriellen Bauens und Sanierens Interessierte mit den wichtigsten Daten zu den im Rahmen der Messe vorgestellten Produktneuheiten.

WINDOWMENT® – erstmals mit statischem Nachweis 
Als All-in-one-Modul steigert WINDOWMENT® nicht nur die Produktivität im Bauablauf, sondern reduziert auch das Risiko von Schnittstellenfehlern. Denn das wärmegedämmte Tragrahmen-Profil ist mit Fenster, Rollladen- oder Raffstorekasten mit passender Antriebstechnik und zweiteiligem Führungsschienensystem sowie Fensterbank- oder Estrichanschlusselement voll ausgestattet. Dank objektbezogener Befestigungsvarianten liefert das modifizierte Fenster-Komplettmodul jetzt auch die Grundlage für die statische Berechnung des gesamten Bauteils durch den Prüfstatiker. Die Möglichkeit des Nachweises für statische und dynamische Lasten schafft damit zusätzliche Planungssicherheit. Zugleich ist mit den Befestigungsvarianten der Einsatz von WINDOWMENT® neben dem klassischen Mauerwerk auch in Betonfertigteilwänden oder im Holzständer- und Holzmodulbau sowie bei der seriellen Sanierung möglich. Ferner verbessert eine neue, technisch optimierte Laibung das Handling der Modulzarge.

AIRFOX® – Weltpremiere für neuen Wärmespeicher
[bookmark: OLE_LINK1]Die dezentralen Lüftungssysteme AIRFOX® präsentieren sich mit einer Weltneuheit: einem neuen Wärmespeicher. Dank der sich daraus ergebenden Material- und Prozessoptimierung trägt der neue Wärmespeicher deutlich zum Klimaschutz bei: Die herstellungsbedingten Treibhausgasemissionen sind gegenüber dem Vorgängermodell um bis zu 90 Prozent reduziert.  Eine belastbare vergleichende CO₂-Bilanz wird derzeit erstellt. Der neue, zum Patent angemeldete Wärmespeicher besteht weder aus Aluminium noch aus Keramik. Weiterhin liefert er eine sehr hohe Wärmerückgewinnung von über 90% bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch (Energieeffizienzklasse A+). Zudem lässt sich das Speichermedium leicht reinigen und wird nicht spröde. 
Alle mit dem neuen Wärmespeicher ausgestatteten AIRFOX® Lüftungssysteme zeigen auch in anderen Bereichen erhebliche Verbesserungen. Wie eine Überprüfung am Institut für Gebäudeenergetik der Universität Stuttgart ergab, konnte die Lüftungsleistung um 6 Prozent gegenüber dem Vormodell gesteigert werden. Sie liegt jetzt bei 50 m3 Luftvolumen pro Stunde. Zusätzlich wird der ohnehin geringe Schalldurchgang von außen nochmals deutlich gedämpft.

Mehr Ruhe bei gleicher Lüftungsleistung
Mit einem Schalldämmwert von bis zu 60 dB sorgt ein neuartiger Innenschalldämpfer für Rollladenkästen mit dem AIRFOX®‑S‑Lüftungssystem für spürbar mehr Ruhe. Verfügbar ist der neue Innenschalldämpfer für die von Beck+Heun angebotenen Rollladen- und Raffstorekastenserien mit den Bezeichnungen AIRFOX® S. Die raumseitig angeordneten Schalldämpfer reduzieren den Schalldurchgang von außen nach innen um bis zu 10 dB. Für den Abschluss im Innenraum ist die Metalloberfläche des schallschutztechnisch verbesserten Rollladenkastens wahlweise mit einer Spezialbeschichtung zum Überputzen oder mit einer weißen Pulverbeschichtung erhältlich.

AIRFOX® HB – Lüftungsmodul für den Holzbau
Mit Energieeffizienzklasse A+ und flüsterleisem Betrieb sorgt der speziell für Holzständerbauten entwickelte AIRFOX® HB für einen effektiven Luftwechsel und Feuchteschutz. Aufgrund seiner schlanken Geometrie lässt sich das Modul bereits während der Vorfertigung in die Fensterlaibung integrieren. Ob Neubau oder Sanierung, etwa nach dem Energiesprong-Prinzip, überzeugt das wärmerückgewinnende Lüftungssystem zudem mit seiner Funktionsvielfalt. Neben der nutzerunabhängigen Mindestlüftung und der sensorgesteuerten Lüftung bietet das Bedienpanel weitere Funktionen. Dazu zählen eine vierstufige manuelle Lüftung, eine Stoßlüftung, eine Sommernacht-Lüftung ohne Wärmerückgewinnung sowie eine Erinnerungsanzeige für den Filterwechsel. Auf Wunsch lässt sich AIRFOX® HB auch mit dem neuen Wärmespeicher ausrüsten.

Wärmerückgewinnung auch für die Sanierung
Ergänzt wird das umfangreiche Lüftungsprogramm durch den neuen Kernlochlüfter AIRFOX® R 160 für die nachträgliche Lüftungsinstallation. Auch hier bleibt Beck+Heun dem wärmerückgewinnenden Prinzip treu und setzt im Rohrlüfter AIRFOX® R 160 für den Sanierungsbereich ebenfalls den neuen, zum Patent angemeldeten Wärmespeicher ein.

Kurz informiert – gezielt vertieft
Bei der Vermittlung der Messeneuheiten setzt Beck+Heun auf kompakte Formate. Dazu zählen tägliche Kurzinterviews mit Kunden und Partnern zu den Themen Architektur, Energieberatung, Fertighausbau, Modulherstellung und Fensterbau. Zugleich geben Präsentationen auf der großformatigen LED-Wand, Produktinformationen und Gespräche mit den Fachberatern einen schnellen Überblick über Produkte, technische Neuerungen und Anwendungsmöglichkeiten. Damit überträgt Beck+Heun das Messemotto „Einfach. Schneller. Feierabend.“ auch auf die Informationsvermittlung am Messestand.
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BHRokaTherm2RGAirfoxS003
Effektiver Schallschutz im Rollladenkasten: Der neue Innenschalldämpfer für AIRFOX® S erreicht Schalldämmwerte von bis zu 60 dB.
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BHRokaTherm2RGAirfoxS001
Mehr Ruhe bei gleicher Lüftungsleistung: Der neue Innenschalldämpfer für AIRFOX® S reduziert den Schalldurchgang um bis zu 10 dB.
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BHRokaTherm2RGAirfoxS002
Dezentrale Lüftung mit verbessertem Schallschutz: AIRFOX® S kombiniert Wärmerückgewinnung mit einem neuen, raumseitig integrierten Innenschalldämpfer.
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BHAirfoxHBHutze001
AIRFOX® HB von Beck+Heun: Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung für den Holzbau mit außenliegender Lüftungshaube.
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BHAirfoxHBLaibung001
Dezent integriert: Bei dieser Variante des AIRFOX® HB sind die Lüftungsöffnungen unauffällig in der Fensterlaibung angeordnet.
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Über Beck+Heun
Die Marke Beck+Heun steht für über 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, welches sich in drei Produktwelten gliedert: Einbaukästen, Aufsatzkästen und Komplettsysteme. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert. Mit fünf weiteren Produktbereichen deckt Beck+Heun alles rings um das Fenster ab: Lüftungssysteme, Beschattung, Sanierung, Insektenschutz und Zubehör. Mehr auf: www.beck-heun.de
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